{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Iniciar","Parametros","Resultados"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Iniciar","index":0,"n_rows":20,"n_cols":2,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,1,13,19],[16,1,16,19],[17,1,17,19],[18,1,18,19],[19,1,19,19]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"PROJETO: Elaboração de estudos visando o aprimoramento da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul."]
[null,"INSTRUMENTO CONTRATUAL: Contrato nº 027/2018/AGEVAP."]
[null,"EXECUÇÃO: RHA Engenharia e Consultoria SS LTDA."]
[null,"OBJETO: Produto 5 - Planilha offline e aplicativo web de simulação da cobrança pelo uso da água captada em rios de domínio da União, na bacia do Rio Paraíba do Sul."]
[null,"DESCRIÇÃO: Planilha EXCEL para a simulação da cobrança pelo uso da água, em ambiente offline. A simulaçao tem por base a formulação geral, proposta no projeto em referência, onde o valor cobrado depende do volume captado ou indisponibilizado para diluição de efluentes, dos correspondentes Preços Públicos Unitários e de um coeficiente que traduz as especificidades de cada usuário."]
[]
[]
[]
[]
[null,"UTILIZAÇÃO"]
[null,"      Para o correto funcionamento da planilha, o sistema precisa estar configurado para utilizar \".\" como separador de milhares e \",\" como separador decimal. Para verificar, acesse as configurações de número do seu computador, no Painel de Controle."]
[null,"       As macros também devem estar habilitadas para o funcionamento da planilha. Verifique em Arquivo > Opções > Central de confiabilidade > Configurações de Macro, então selecione \"Habilitar todas as macros\""]
[null,"       É possível alterar os valores e limites de aplicação dos coeficientes na aba \"Parametros\". Porém, não se deve incluir/excluir linhas e colunas bem como mover a posição das células, para o bom funcionamento do programa."]

{"sheet":"Parametros","index":1,"n_rows":184,"n_cols":64,"rows_kept":184,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,5]]}
["Lista de municípios da Bacia","Lista Piabanha e Baixo Paraíba do Sul",null,"Coeficientes padrão",null,null,null,"Finalidade","K consumo",null,"K categoria",1.7,null,"K escassez =",{"$f":"(O3*(12-Q1)+(Q1*O4))/12","v":1},"Meses",0,null,"Classe de enquadramento do rio","K classe",null,{"$f":"2/12","v":0.16666666666666666},"K sazonalidade",null,"Localiza-se nas UPs Piabanha ou Baixo Paraíba do Sul?","K localização",null,"Índice de Perdas na Distribuição (Ipd)","K pd",null,"Reúso Interno","K r_interno",null,"Reúso Externo","K r_externo",null,"O sistema de resfriamento é:","K resfriamento",null,"Quanto à captação de água da chuva:","K chuva",null,"Quanto à distribuição de água de reúso:","K distribuidor",null,"Quanto ao manejo do solo:","K manejo",null,"Quanto ao plantio de orgânicos:","K organico",null,"Técnica de Irrigação","K irrig",null,"Quanto a certificações de gestão ambiental:","K gestao",null,null,"K DBO e N",null,null,"Q Indisp","C perm e C nat"]
["Além Paraíba","Areal",null,"PPU captação",2.0400000000000001E-2,"R$/m³",null,"Irrigação",2,null,"Limite cap:",2260000,null,"Situação","K",null,null,null,"Especial",1.1499999999999999,null,"Q seca > Q calc",1.1000000000000001,null,"Sim",1.1000000000000001,null,"0% a 20% de perdas",0.85,null,"0% a 20%",1,null,"0% a 20%",1,null,"Não há prática de resfriamento",1,null,"Há sistema para aproveitamento",0.9,null,"0% a 20% do que é captado é distribuído",1,null,"Realiza plantio com práticas conservacionistas do solo",0.8,null,"Há plantio com práticas orgânicas",0.8,null,"-",0.5,null,"Não possui certificações de gestão ambiental",1,null,"Lim Inf","Lim Sup","K EF",null,"Poluente","Cperm","Cnat"]
["Antônio Carlos","Carmo",null,"PPU lançamento",2.0400000000000001E-3,"R$/m³",null,"Saneamento",1.5,null,"Limite lanç:",2900000,null,"NORMAL",1,null,null,null,"Classe 1",1.1000000000000001,null,"Q seca = Q calc",1,null,"Não",1,null,"21% a 30% de perdas",0.9,null,"21% a 40%",0.95,null,"21% a 40%",0.95,null,"Sistema fechado ou semiaberto",1,null,"Não há sistema para aproveitamento",1,null,"21% a 40% do que é captado é distribuído",0.95,null,"Não realiza plantio com práticas conservacionistas do solo",1,null,"Não há plantio com práticas orgânicas",1,null,"Aspersão por canhão hidráulico",0.25,null,"Possui certificações de gestão ambiental",0.9,null,0,0.75,1,null,"DBO",5,1]
["Antônio Prado de Minas","Petrópolis",null,null,null,null,null,"Aquicultura em Tanque Escavado",1,null,null,null,null,"ATENÇÃO",1.5,null,null,null,"Classe 2",1,null,"Q seca < Q calc",0.9,null,null,null,null,"31% a 40% de perdas",1,null,"41% a 60%",0.9,null,"41% a 60%",0.9,null,"Sistema aberto",1.1000000000000001,null,null,null,null,"41% a 60% do que é captado é distribuído",0.9,null,"Monitora variáveis climatológicas ou nível de umidade do solo de forma contínua",0.7,null,null,null,null,"Aspersão por sistema autopropelido",0.2,null,null,null,null,0.75,0.85,0.9]
["Aparecida","São José do Vale do Rio Preto",null,null,null,null,null,"Indústria",1.26,null,null,null,null,"CRÍTICA",1.5,null,null,null,"Classe 3",0.9,null,null,null,null,null,null,null,"mais de 40% de perdas",1.2,null,"61% a 80%",0.85,null,"61% a 80%",0.85,null,null,null,null,null,null,null,"61% a 80% do que é captado é distribuído",0.85,null,"Não utiliza nenhuma técnica de manejo no planejamento ou operação do sistema de irrigação",1,null,null,null,null,"Aspersão por sistema convencional",0.25,null,null,null,null,0.85,1,0.8]
["Aperibé","Sapucaia",null,null,null,null,null,"Extração de Areia/Cascalho em Leito de Rio",1.1000000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Classe 4",0.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"mais de 81%",0.75,null,"mais de 81%",0.75,null,null,null,null,null,null,null,"mais de 80% do que é captado é distribuído",0.75,null,null,null,null,null,null,null,"Aspersão por sistema deslocamento linear",0.1]
["Aracitaba","Sumidouro",null,null,null,null,null,"Consumo Humano",1.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aspersão por sistema em malha",0.15]
["Arapeí","Teresópolis",null,null,null,null,null,"Criação Animal",1.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aspersão por sistema pivô central",0.15]
["Areal","Aperibé",null,null,null,null,null,"Outros Processos Extrativos",1.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aspersão por sistema pivô central com LEPA",0.05]
["Areias","Cambuci",null,null,null,null,null,"Termoelétrica",1.03,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aspersão por sistema pivô central rebocável",0.15]
["Argirita","Campos dos Goytacazes",null,null,null,null,null,"Obras Hidráulicas",1.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caminhão regadeira",0.1]
["Arujá","Carapebus",null,null,null,null,null,"Outras",1.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cultura de arroz",0.05]
["Astolfo Dutra","Cardoso Moreira",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gotejamento",0.05]
["Bananal","Conceição de Macabu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gotejamento subterrâneo-Tubo poroso",0.1]
["Barão de Monte Alto","Italva",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Inundação permanente",0.4]
["Barbacena","Itaperuna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Inundação temporária",0.3]
["Barra do Piraí","Laje do Muriaé",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Micro-aspersão",0.1]
["Barra Mansa","Miracema",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sub-irrigação",0.4]
["Belmiro Braga","Natividade",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sulcos abertos em desnível",0.35]
["Bias Fortes","Porciúncula",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sulcos fechados",0.25]
["Bicas","Quissamã",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sulcos interligados em bacias",0.25]
["Bocaina de Minas","Santo Antônio de Pádua",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tubos perfurados (tripa)",0.15]
["Bom Jardim","São Francisco de Itabapoana"]
["Bom Jardim de Minas","São João da Barra"]
["Caçapava","São José de Ubá"]
["Cachoeira Paulista","Varre-Sai"]
["Cambuci"]
["Campos dos Goytacazes"]
["Canas"]
["Cantagalo"]
["Carangola"]
["Carapebus"]
["Cardoso Moreira"]
["Carmo"]
["Cataguases"]
["Chácara"]
["Chiador"]
["Comendador Levy Gasparian"]
["Conceição de Macabu"]
["Cordeiro"]
["Coronel Pacheco"]
["Cruzeiro"]
["Cunha"]
["Descoberto"]
["Desterro do Melo"]
["Divinésia"]
["Divino"]
["Dona Eusébia"]
["Duas Barras"]
["Engenheiro Paulo de Frontin"]
["Ervália"]
["Estrela Dalva"]
["Eugenópolis"]
["Ewbank da Câmara"]
["Faria Lemos"]
["Fervedouro"]
["Goianá"]
["Guarani"]
["Guarará"]
["Guararema"]
["Guaratinguetá"]
["Guarulhos"]
["Guidoval"]
["Guiricema"]
["Igaratá"]
["Italva"]
["Itamarati de Minas"]
["Itaocara"]
["Itaperuna"]
["Itaquaquecetuba"]
["Itatiaia"]
["Jacareí"]
["Jambeiro"]
["Juiz de Fora"]
["Lagoinha"]
["Laje do Muriaé"]
["Laranjal"]
["Lavrinhas"]
["Leopoldina"]
["Lima Duarte"]
["Lorena"]
["Macuco"]
["Mar de Espanha"]
["Maripá de Minas"]
["Matias Barbosa"]
["Mendes"]
["Mercês"]
["Miguel Pereira"]
["Miracema"]
["Miradouro"]
["Miraí"]
["Mogi das Cruzes"]
["Monteiro Lobato"]
["Muriaé"]
["Natividade"]
["Natividade da Serra"]
["Nova Friburgo"]
["Olaria"]
["Oliveira Fortes"]
["Orizânia"]
["Paiva"]
["Palma"]
["Paraíba do Sul"]
["Paraibuna"]
["Passa-Vinte"]
["Patrocínio do Muriaé"]
["Paty do Alferes"]
["Pedra Dourada"]
["Pedro Teixeira"]
["Pequeri"]
["Petrópolis"]
["Piau"]
["Pindamonhangaba"]
["Pinheiral"]
["Piquete"]
["Piraí"]
["Pirapetinga"]
["Piraúba"]
["Porciúncula"]
["Porto Real"]
["Potim"]
["Quatis"]
["Queluz"]
["Quissamã"]
["Recreio"]
["Redenção da Serra"]
["Resende"]
["Rio Claro"]
["Rio das Flores"]
["Rio Novo"]
["Rio Pomba"]
["Rio Preto"]
["Rochedo de Minas"]
["Rodeiro"]
["Rosário da Limeira"]
["Roseira"]
["Salesópolis"]
["Santa Bárbara do Monte Verde"]
["Santa Bárbara do Tugúrio"]
["Santa Branca"]
["Santa Isabel"]
["Santa Maria Madalena"]
["Santana de Cataguases"]
["Santana do Deserto"]
["Santa Rita de Ibitipoca"]
["Santa Rita de Jacutinga"]
["Santo Antônio de Pádua"]
["Santo Antônio do Aventureiro"]
["Santos Dumont"]
["São Fidélis"]
["São Francisco de Itabapoana"]
["São Francisco do Glória"]
["São Geraldo"]
["São João da Barra"]
["São João Nepomuceno"]
["São José de Ubá"]
["São José do Barreiro"]
["São José dos Campos"]
["São José do Vale do Rio Preto"]
["São Luís do Paraitinga"]
["São Sebastião da Vargem Alegre"]
["São Sebastião do Alto"]
["Sapucaia"]
["Senador Cortes"]
["Silveirânia"]
["Silveiras"]
["Simão Pereira"]
["Sumidouro"]
["Tabuleiro"]
["Taubaté"]
["Teresópolis"]
["Tocantins"]
["Tombos"]
["Trajano de Morais"]
["Tremembé"]
["Três Rios"]
["Ubá"]
["Valença"]
["Varre-Sai"]
["Vassouras"]
["Vieiras"]
["Visconde do Rio Branco"]
["Volta Grande"]
["Volta Redonda"]

{"sheet":"Resultados","index":2,"n_rows":38,"n_cols":2,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[26,0,33,0],[2,0,22,0]]}
[]
[null,"Categoria"]
["Captação","Vazão anual outorgada"]
[null,"Vazão anual medida"]
[null,"PPU"]
[null,"k Consumo"]
[null,"k Categoria (Capt.)"]
[null,"k Medição e reserva"]
[null,"k Localização"]
[null,"k Escassez"]
[null,"k Classe rio"]
[null,"k Sazonalidade"]
[null,"k Perdas"]
[null,"k Resfriamento"]
[null,"k Captação chuva"]
[null,"k Gestão ambiental"]
[null,"k Manejo"]
[null,"k Orgânicos"]
[null,"k Reúso Interno"]
[null,"k Reúso externo"]
[null,"k Irrigação"]
[null,"K final"]
[null,"Valor cobrado anualmente para captação (R$)"]
[null,"Vazão anual lançada"]
[null,"PPU"]
[null,"Vazão indisponibilizada"]
["Lançamento","k Categoria (Lanç.)"]
[null,"k eficiência DBO"]
[null,"k eficiência N"]
[null,"k Localização"]
[null,"k Escassez"]
[null,"k Reúso Interno"]
[null,"k Distribuidor"]
[null,"k Gestão ambiental"]
[null,"K final"]
[null,"Valor cobrado anualmente para lançamento (R$)"]
[null,"Valor total cobrado anualmente (R$)"]
[null,"Impacto nos custos de produção (%)"]